|  |
| --- |
| **Registre d’inspection équipement de sécurité et de plein air** |

Comment procéder pour établir votre registre d’inspection / plan d’entretien

1. Faire la liste des équipements mis à la disposition de la clientèle.
2. Fixer la nature de l’inspection ou de l’entretien en fonction de l’équipement : vérification générale, test d’usure, etc.
3. Donner les détails de l’inspection ou de l’entretien
4. Fixer la fréquence de l’inspection ou de l’entretien en fonction de la nature de celle-ci : entretien quotidien, après utilisation par les clients, annuel, etc.
5. Nommer la personne responsable de l’inspection ou de l’entretien

## Registre d’inspection de l’équipement de sécurité

L’équipement de sécurité dans le cadre des activités offertes au parc doit être inspecté (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc.) pour assurer qu’il est toujours en état et prêt à assurer la sécurité de l’utilisateur. Il est primordial qu’il soit fonctionnel lorsque remis à l’usager. Sa sécurité en dépend. Il peut être pratique de conserver les normes de fabricants des équipements pour l’entretien de ceux-ci.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste équipement | Nature de l’inspection ou de l’entretien | Détails | Commentaires | Fréquence / date | Responsable | Nom et signature |
| VFI | Vérification générale | Déchirure |  | Quotidien ou après chaque utilisation | Préposé accueil |  |
| Clip ou zipper |
| … |
| Norme fabricant | Test de flottabilité |  | Annuel / 1er mars 2018 | Responsable des opérations |  |
| Sifflet | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Ligne d’attrape flottante | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Casque protecteur | Vérification générale | Fissure/bosse |  |  |  |  |
| Coussinet |
| Corde d’escalade | Vérification générale | … |  |  |  |  |
| Norme fabricant | Test X |  | Mensuel | Sous-traitant |  |

## Registre d’inspection de l’équipement de plein air

L’équipement de plein air dans le cadre des activités offertes au parc doit être inspecté (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc.) pour assurer qu’il est toujours en état de fonctionnement. Il est primordial qu’il soit fonctionnel lorsque remis à l’usager. Une révision sommaire de l’équipement faite avec le client peut éviter de mauvaise surprise. Également, il peut être pratique de conserver les normes de fabricants des équipements pour l’entretien de ceux-ci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste équipement | Éléments de vérification | Points de vérification | Départ | Retour | Commentaires | Responsable | Nom et signature |
| Canot | Coque | Fissure | OK | OK |  | Préposé accueil |  |
| Trou | OK | OK |
| Bosse | Partie avant gauche | Idem |
| Intérieur | Propre | OK | Non – À rincer |  | Responsable des opérations |  |
| Pagaie |  |  |  |  |  |  |  |
| Kayak |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau de durée de vie des équipements

Les équipements de sécurité et de plein air ont une durée de vie limitée selon les normes d’activité et selon le fabricant. Il est primordial de garder une trace de l’achat de ces équipements afin de les changer en fin de vie. Ainsi, la sécurité des utilisateurs sera assurée. Par exemple, un baudrier d’escalade ayant été peu servi peut paraître encore en bonne condition d’utilisation après 10 ans. Par contre, le tissu sèche avec le temps et l’équipement n’est plus sécuritaire pour l’utilisateur. Le contraire est également vrai aussi : un baudrier ayant servi 40h semaine dans des conditions difficiles ne sera pas effectif pour la durée de vie totale puisque c’est une utilisation intensive. Se référer au fabricant.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipement | Fabricant | Quantité | Identification | Date d’acquisition | Durée de vie | Remplacement prévu | Commentaires | Responsable | Nom et signature |
| Baudrier modèle X | Black Diamond | 10 | Marqué à l’intérieur au marqueur noir (1-18, 2-18… 10-18) | 7/6/2018 | 5 ans | 7/6/2023 |  | Responsable équipement |  |
| Casque | Petzl | 10 | Gravé à l’intérieur (1-18, 2-18… 10-18) | 7/6/2018 | 10 ans | 7/6/2028 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |